|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nbr | Student Name | IP Range |
| 1 | **Ziko**  Computer Names:   1. WinSrv19-10 2. WinSrv19-11 3. Win10-10 4. Win10-11   DC Name = CS240A1.com | 192.168.162.100 thru 109/24 |
| 2 | **Jacob**  Computer Names:   1. WinSrv19-30 2. WinSrv19-31 3. Win10-30 4. Win10-31   DC Name = CS240A3.com | 192.168.162.120 thru 129/24 |
| 3 | **Jose**  Computer Names:   1. WinSrv19-40 2. WinSrv19-41 3. Win10-40 4. Win10-41   DC Name = CS240A4.com | 192.168.162.130 thru 139/24 |
| 4 | **Isaac**  Computer Names:   1. WinSrv19-70 2. WinSrv19-71 3. Win10-70 4. Win10-71   DC Name = CS240A7.com | 192.168.162.160 thru 169/24 |
| 5 | **Joshua**  Computer Names:   1. WinSrv19-80 2. WinSrv19-81 3. Win10-80 4. Win10-81   DC Name = CS240A8.com | 192.168.162.170 thru 179/24 |
| 6 | **Ryan**  Computer Names:   1. WinSrv19-90 2. WinSrv19-91 3. Win10-90 4. Win10-91   DC Name = CS240A9.com | 192.168.162.180 thru 189/24 |
| 7 | **Kerry**  Computer Names:   1. WinSrv19-110 2. WinSrv19-111 3. Win10-110 4. Win10-111   DC Name = CS240A11.com | 192.168.162.200 thru 209/24 |
|  |  |  |

1. Default Gateway/Router = 192.168.162.1
2. Subnet Mask = 255.255.255.0
3. DNS = 192.168.162.1 or 8.8.8.8