|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nbr | Student Name | IP Range |
| 1 | **Ziko**Computer Names:1. WinSrv19-10
2. WinSrv19-11
3. Win10-10
4. Win10-11

DC Name = CS240A1.com | 192.168.162.100 thru 109/24 |
| 2 | **Jacob** Computer Names:1. WinSrv19-30
2. WinSrv19-31
3. Win10-30
4. Win10-31

DC Name = CS240A3.com | 192.168.162.120 thru 129/24 |
| 3 | **Jose** Computer Names:1. WinSrv19-40
2. WinSrv19-41
3. Win10-40
4. Win10-41

DC Name = CS240A4.com | 192.168.162.130 thru 139/24 |
| 4 | **Isaac** Computer Names:1. WinSrv19-70
2. WinSrv19-71
3. Win10-70
4. Win10-71

DC Name = CS240A7.com | 192.168.162.160 thru 169/24 |
| 5 | **Joshua**Computer Names:1. WinSrv19-80
2. WinSrv19-81
3. Win10-80
4. Win10-81

DC Name = CS240A8.com | 192.168.162.170 thru 179/24 |
| 6 | **Ryan**Computer Names:1. WinSrv19-90
2. WinSrv19-91
3. Win10-90
4. Win10-91

DC Name = CS240A9.com | 192.168.162.180 thru 189/24 |
| 7 | **Kerry**Computer Names:1. WinSrv19-110
2. WinSrv19-111
3. Win10-110
4. Win10-111

DC Name = CS240A11.com | 192.168.162.200 thru 209/24 |
|  |  |  |

1. Default Gateway/Router = 192.168.162.1
2. Subnet Mask = 255.255.255.0
3. DNS = 192.168.162.1 or 8.8.8.8